Электрически управляемое открывание/закрывание двери багажника

Audi A6 Управление Открывание и закрывание автомобиля Дверь багажника

  Илл.1 Кнопка закрывания в двери багажника

  Илл.2 Дверь со стороны водителя: открывание двери багажника

  Илл.3 Ручка двери багажника

Относится к автомобилям: с электрически открывающейся/закрывающейся дверью багажника
Возможно электрически управляемое открывание и закрывание двери багажника.
Открывание двери багажника
Для открывания двери багажника удерживать кнопку на радиоключе нажатой не менее одной секунды. Или
Отвести вниз кнопку , расположенную в двери со стороны водителя Илл.2. Или
Или нажать ручку двери багажника Илл.3.
Закрывание двери багажника
Нажать кнопку в двери багажника Илл.1. Дверь багажника автоматически опускается и закрывается. Или
При включенном зажигании: тянуть кнопку , расположенную в двери со стороны водителя, до тех пор, пока дверь багажника не закроется ВНИМАНИЕ!. Или
Или нажать кнопку на радиоключе и удерживать ее нажатой до тех пор, пока дверь багажника не закроется (относится к автомобилям с «чип-ключом*») ВНИМАНИЕ!.
Возможность открыть багажник за ручку двери зависит от настроек в MMI Ссылка.
Процесс открывания сразу прерывается в следующих случаях:

- если нажать кнопку на радиоключе;
- если нажать кнопку в двери багажника;
- или если нажать ручку двери багажника;
- или если потянуть расположенную в двери со стороны водителя кнопку ;
- или если процесс закрывания блокируется из-за тугости хода или препятствия.

Если теперь нажать одну из кнопок , то в зависимости от угла открывания дверь багажника либо откроется, либо закроется.
Процесс закрывания сразу прерывается в следующих случаях:

- если нажать кнопку в двери багажника;
- или если нажать ручку двери багажника;
- или если отпустить расположенную в двери со стороны водителя кнопку ;
- или если отпустить кнопку на радиоключе (в автомобилях с «чип-ключом*»);
- или если процесс закрывания блокируется из-за тугости хода или препятствия.

Если теперь нажать одну из кнопок , то в зависимости от угла открывания дверь багажника либо закроется, либо откроется.
Автоматический процесс открывания и закрывания двери багажника можно остановить удерживанием двери рукой.
ВНИМАНИЕ!

- Всегда внимательно следить за процессом закрывания двери багажника. В противном случае можно нанести себе и другим серьезные повреждения, несмотря на ограничитель усилия!
- Обязательно убедиться в отсутствии людей в функциональной зоне двери багажника, особенно в зоне шарниров, а также верхнего и нижнего края двери багажника – опасность защемления!

Примечание

- При блокированной системе замков автомобиля дверь багажника можно деблокировать автономно нажатием кнопки на радиоключе. При последующем закрывании двери багажника дверь блокируется автоматически.
- Закрыть дверь багажника радиоключом (относится к автомобилям с «чип-ключом»*) можно на расстоянии до прибл. 3 метров.
- При недостаточном заряде аккумулятора дверь багажника можно задействовать рукой. Для этого потребуется больше усилия. Для облегчения процесса крышку рекомендуется перемещать медленно.
- При движении с прицепом автоматическое открывание осуществляется только нажатием ручки двери багажника.