Розетки 12 вольт

Audi A6 Управление Сиденья и ниши

  Илл.1 Боковая обшивка багажника: розетка

  Илл.2 Пример центральной консоли в задней части салона: розетка

Относится к автомобилям: с розетками 12 В
Для доступа к розетке 12 В в багажнике нажать на сетку вниз.
Другая розетка 12 В неходится на центральной консоли под разделительным подлокотником* и в задней части салона.
Розетку на 12 вольт можно использовать для подключения электропринадлежностей. При этом не превышать потребляемую мощность розетки 120 Вт.
ВНИМАНИЕ!
Розетки и тем самым подключенные электроприборы работают только при включенном зажигании. При ненадлежащем использовании существует опасность получения серьезных травм или опасность пожара. Поэтому никогда не оставлять в машине детей с ключом от автомобиля без присмотра – опасность травмирования!
Осторожно!

- Во избежание повреждений в системе электрооборудования автомобиля никогда не подключать к розеткам 12 В или прикуривателю с целью зарядки аккумулятора автомобиля отдающие ток приборы, например, солнечные панели или зарядные устройства.
- Розетку прикуривателя в качестве источника энергии для электроприборов следует использовать лишь кратковременно. Для более продолжительного потребления электроэнергии следует использовать розетки, расположенные в автомобиле.
- Во избежание повреждения розеток разрешается применять только подходящие штекеры.