Замена предохранителей

Audi A6 Самопомощь Предохранители и лампы накаливания Электрические предохранители

  Илл.1 Приборы управления со стороны водителя (автомобиль с левосторонним рулевым управлением): крышка предохранителей

  Илл.2 Приборы управления со стороны водителя: блок предохранителей с пластмассовой скобой

Перегоревшие предохранители распознаются по расплавленной металлической пластинке.
Предохранители расположены на торцевой стороне панели с приборами управления, справа и слева, и справа под боковой обшивкой в багажнике.
Выключить зажигание и соответствующий потребитель тока.
Определить на основе следующей таблицы соответствие предохранителя тому или иному потребителю тока.
Снять соответствующую крышку Илл.1 или Ссылка.
Для того чтобы снять пластмассовую скобу фиолетового цвета1), следует вынуть ее из блока предохранителей, удерживая за узкую часть Илл.2.
Снять зажим с обратной стороны крышки предохранителей Илл.1.
Пинцетом вынуть перегоревший предохранитель и заменить его новым, рассчитанным на такой же ток.
ВНИМАНИЕ!
Не ремонтировать предохранители и ни в коем случае не заменять перегоревший предохранитель предохранителем, рассчитанным на бóльшую силу тока. Это может привести к повреждениям в системе электрооборудования автомобиля – опасность возгорания!
Осторожно!
При быстром перегорании нового предохранителя как можно скорее проверить на специализированном предприятии систему электрооборудования.
Примечание

- Пустые места для предохранителей не указываются в нижеприведенной таблице.
- Некоторые из приведенных в следующих таблицах приборов управления имеются только в определенных моделях или поставляются по заказу.
- В автомобилях с правосторонним рулевым управлением цвет блока предохранителей имеет преимущество перед указаниями в легенде (-A-, -B-, -C-).

1) После выполнения демонтажа пластмассовый зажим можно утилизировать.