Включение/выключение

Audi A6 Управление Система помощи при парковке Система помощи при парковке «plus» с камерой для парковки задним ходом

  Илл.1 Центральная консоль: кнопка системы помощи при парковке

  Илл.2 Дисплей: пеленгование свободного места для парковки

Относится к автомобилям: с системой помощи при парковке «plus» с камерой для парковки задним ходом
Камера для парковки задним ходом включается вместе со звуковой и оптической системой помощи при парковке, когда водитель включает передачу заднего хода.
Включение
Включить MMI.
Настроить режим comfort или auto в системе «Audi drive select» Ссылка.
Включить передачу заднего хода.
Нажать кнопку на центральной консоли Илл.1. Звучит короткий звуковой сигнал, и в кнопке загорается светодиод.
Переключение между камерой для парковки задним ходом и оптической индикацией
Чтобы включить оптическую индикацию, нажать кнопку управления графика Илл.2 -5-.
Чтобы убрать с экрана изображение, передаваемое камерой для парковки задним ходом, нажать клавишу управления Rearview (задний вид).
Выключение
Начать движение вперед со скоростью более 10 км/ч.
Либо нажать кнопку .
Либо выключить зажигание.
ВНИМАНИЕ!

- Определенные предметы (например, узкие столбики или решетки), углубления дорожного покрытия или выступающие компоненты другого автомобиля могут не отображаться на дисплее MMI или отображаться не полностью.
- Использовать камеру для парковки задним ходом в качестве помощи только при хорошем и четком изображении. На качество изображения может отрицательно влиять встречный свет, загрязнение объектива или неисправность – опасность аварии!
- Использовать камеру для парковки задним ходом только при полностью закрытой двери багажного отделения. Следить за тем, чтобы монтированные на багажнике предметы не закрывали диапазон действия камеры.

Примечание

- Если автомобиль находится рядом с препятствием, на изображении камеры для парковки задним ходом дополнительно появляется визуальная индикация. Данное наложение индикации помогает обнаружить соответствующую критическую зону автомобиля.
- Громкость и высоту звука сигналов, а также индикацию можно изменить Ссылка.
- Принимать во внимание указания по эксплуатации прицепа в разделе Ссылка.
- Индикация на дисплее появляется с небольшой временной задержкой.