Принцип управления

Audi MMI Голосовой ввод Речевая диалоговая система Общие сведения об управлении

  Илл.1 Обзор команд речевой диалоговой системы

  Илл.2 Индикация команд на дисплее MMI

  Илл.3 Выбор контакта из перечня

  Илл.4 Речевая клавиша и правый валик меню

Команды
На дисплее MMI после нажатия речевой клавиши появляется перечень команд, доступных для использования в активном меню. Включение/выключение индикации команд возможно в меню настроек MMI Ссылка.
Речевая диалоговая система использует команды двух видов:

- глобальные команды (независимые от режима), например, НАВИГАЦИЯ.
- команды активного режима, например, ФАВОРИТЫ в режиме Навигация.

В обзоре команд Илл.1 кратко описаны важнейшие команды речевой диалоговой системы.
Помощь по командам
При включенной речевая диалоговой системе Ссылка можно произнести команду помощи. Important commands are (возможные команды):

- ПОМОЩЬ
- ПОМОЩЬ СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
- ПОМОЩЬ ТЕЛЕФОН*
- ПОМОЩЬ К НАВИГАЦИИ
- ПОМОЩЬ К КАРТЕ
- ПОМОЩЬ ИНФОРМАЦИЯ
- ПОМОЩЬ РАДИО
- ПОМОЩЬ МЕДИА

Чтобы вернуться к последнему активному меню помощи, произнести команду НАЗАД.
Выбор контакта из перечня
Контакты в перечне, например, Пропущенные вызовы*, темы помощи, названия улиц и т. д., отображаются на дисплее MMI вместе с позиционными номерами Илл.3. Выбор строки производится путем произнесения номера строки, например, ЧЕТВЕРТАЯ СТРОКА или повторения показанного на дисплее MMI контакта. Выбрать строку можно также посредством терминала MMI, повернув кнопку управления на нужный контакт и нажав ее.
Командами СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА/ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА возможно пролистывание отображаемых списков.
Речевые инструкции
Чтобы включить/выключить воспроизведение речевых инструкций во время следования к цели, произнести команду ВКЛЮЧИТЬ НАВИГАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ/ВЫКЛЮЧИТЬ НАВИГАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
Регулировка громкости звука
Чтобы отрегулировать громкость звука речевых инструкций на многофункциональном рулевом колесе, во время воспроизведения речевой инструкции вращать правый валик меню -2- Илл.4 вверх/вниз.
Кроме того, регулировка громкости речевой диалоговой системы возможна в основной функции сигналов Ссылка и в меню настроек MMI Ссылка.
Системная функция помощи
Если речевое управление включено Ссылка и команды не произносятся, речевая диалоговая система воспроизводит просьбу Произнесите команду или вызовите помощь. При повторном отсутствии команды речевая диалоговая система предлагает возможные команды.
Пример системной функции помощи (включена основная функция телефона*):

Управление/ команда | Сообщение речевой диалоговой системы
--- | ---
Коротко нажать речевую клавишу | Звуковой сигнал: пип
Отсутствие команды | Произнесите команду или произнесите «помощь»
ПОМОЩЬ | Выберите одну из следующих тематических отраслей:
Все команды телефона
Приоритетные команды телефона
Команды вызова
Команды перечней вызовов
Команды адресной книги
Команды для ввода PIN-кода

Примечание

- Голосовое управления возможно для любой основной функции (кроме «Car» и функции сигналов), если она отображается на дисплее MMI или выполняется в фоновом режиме (напр., радио).
- Воспроизведение речевой инструкции речевой диалоговой системой в любой момент можно прервать, нажав речевую клавишу на многофункциональном рулевом колесе Илл.4, после чего можно дать другую команду.
- В качестве альтернативы громкость можно изменять вращением кнопки включения/выключения Ссылка.