Регулировка высоты ремней безопасности

Audi A6 Безопасность Ремни безопасности Как правильно пристегиваться ремнями безопасности?

  Илл.1 Регуляторы высоты ремней безопасности передних сидений – движок с оборотной пряжкой

Регулировка высоты ремня дает возможность установки по росту диагональной ленты ремней безопасности в области плеч.
Диагональная лента должна проходить примерно на уровне середины плеча, но ни в коем случае не охватывать шею ВНИМАНИЕ!.
Для поднятия ремня сместить движок с оборотной пряжкой -2- вверх.
Для опускания ремня сжать кнопку деблокировки -1- и сместить движок с оборотной пряжкой -2- вниз.
Чтобы убедиться в надежности фиксации пряжки, после регулировки потянуть за ремень.
Примечание
Для регулировки лент ремней передних сидений можно также использовать возможность изменения высоты сидений.