А/В-стандарт

Audi MMI Аудио/видео Телевидение Дополнительные установки
Выбрать: функциональную клавишу MEDIA > источник Внешний АВ-вход > AV1/AV2 > клавишу управления Настройки > AВ-стандарт.
Для внешнего подсоединенного воспроизводящего устройства в MMI можно настроить стандарты PAL, SECAM или NTSC. Тот же стандарт должен быть настроен на воспроизводящем устройстве.
Неправильная установка А/В-стандарта может привести к отсутствию или плохому качеству изображения или отсутствию цветного изображения.