Ослабление и затягивание колесных болтов

Audi A6 Самопомощь Аварийная помощь Замена колеса

  Илл.1 Замена колеса: ослабление колесных болтов

Перед поднятием автомобиля ослабить колесные болты.
Ослабление
Надеть баллонный ключ до упора на болт колеса1).
Держась за конец ключа, повернуть винт приблизительно на один оборот влево Илл.1 -(показано стрелкой)-.
Затягивание
Насадить баллонный ключ до упора на болт колеса1).
Держась за конец ключа, повернуть винт вправо до его фиксации.
ВНИМАНИЕ!
Пока автомобиль не поднят на домкрате*, необходимо только ослабить колесные болты примерно на один оборот – опасность аварии!
Примечание

- Для ослабления или затягивания колесных болтов не использовать наконечник отвертки с внутренним шестигранником.
- Если болт не сдвигается, осторожно нажать ногой на край рукоятки ключа. Занять при этом устойчивое положение и держаться за автомобиль.

1) Для ослабления и затяжки запирающихся колесных болтов* требуется соответствующий адаптер Ссылка.