Замок рулевого колеса

Audi A6 Управление Приборы и контрольные лампочки Контрольные лампочки
Steering defective: do not drive vehicle (неисправность рулевого управления: остановить автомобиль)
Неисправность электронного замка рулевого колеса. Зажигание больше не включается.
В этом случае буксировка автомобиля не допускается, так как управление автомобилем невозможно. Воспользоваться квалифицированной помощью.
Steering lock: system fault! Please contact workshop (неисправность топливной системы, обратиться в сервисную мастерскую)
Неисправность электронного замка рулевого колеса.
Как можно быстрее доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность.
ВНИМАНИЕ!
В случае неисправности электронного замка рулевого колеса буксировка автомобиля запрещается – опасность несчастного случая!