Настройка яркости индикации на внешнем зеркале

Audi A6 Управление «Audi side assist» Система помощи при смене полосы движения
Настройка яркости индикации осуществляется в MMI.
Выбрать: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > Помощь водителю > Audi side assist.
Яркость индикации для информационного и предупредительного этапов автоматически адаптируется к яркости наружного света. Дополнительно можно индивидуально настроить основную яркость.
В процессе настройки водителю на короткий момент показывается новая степень яркости. Данная показанная степень яркости соответствует информационному этапу. Степень яркости на предупредительном этапе удваивается по сравнению со степенью яркости на информационном этапе.
Яркость на информационном этапе должна быть настроена так, чтобы водитель распознавал огни индикации при взгляде во внешнее зеркало и не воспринимал их при взгляде вперед через ветровое стекло.
При слишком темном или ярком наружном свете степень индикации вследствие автоматической адаптации достигает верхнего или нижнего предела. В таких случаях возможно, что при настройке основной яркости не будет видимой разницы яркости индикации на внешнем зеркале.
Если основная яркость изменяется при слишком ярком/темном наружном свете, изменения могут стать заметны только после того, как автомобиль снова будет находиться в условиях средней яркости наружного света.
Примечание

- Во время процесса настройки система «side assist» отключена. Кратковременно загорающаяся индикация служит в качестве помощи при настройке.
- Настройки автоматически сохраняются в памяти и соответствуют используемому радиоключу.