Замена лампы накаливания противотуманного света

Audi A6 Самопомощь Предохранители и лампы накаливания Лампы накаливания

  Илл.1 Противотуманные фары: отсоединение электрического соединения

  Илл.2 Противотуманные фары: извлечение патрона лампы

Относится к автомобилям: с передними противотуманными фарами
Отсоединить электрическое соединение, надавив на язычок Илл.1 -1- и одновременно вынув штекер из патрона лампы -2-.
Повернуть патрон лампы Илл.2 -3- и вынуть его из корпуса.
Вставить новый патрон лампы и повернуть его до упора по часовой стрелке.
После замены лампы накаливания монтировать все демонтированные элементы в обратной последовательности и осуществить функциональный контроль.