Фаркоп (послезаводской монтаж)

Audi A6 Указания для водителя Режим эксплуатации прицепа Фаркоп

  Илл.1 Точки крепления: вид сверху

  Илл.2 Точки крепления: вид сбоку

Возможен послезаводской монтаж фаркопа на автомобиль.
Послезаводской монтаж фаркопа должен соответствовать требованиям изготовителя фаркопа.
Точки крепления, обозначенные на рис. Илл.1 с отметкой -А-, расположены на днище автомобиля.
Специфика послезаводской комплектации автомобиля фаркопом и усиления (при необходимости) системы охлаждения хорошо известна специалистам предприятий Audi.
ВНИМАНИЕ!
Осуществлять послезаводской монтаж фаркопа только на специализированном предприятии.

- Неправильный монтаж фаркопа создает риск несчастного случая!
- В целях безопасности водителя и пассажиров принимать во внимание данные руководства по монтажу изготовителя фаркопа.

Осторожно!
Неправильно подключенная штепсельная розетка может вызвать повреждения в системе электрооборудования автомобиля.