Электрическая регулировка положения рулевого колеса

Audi A6 Управление Движение Рулевое управление

  Илл.1 Выключатель для настройки положения рулевого колеса

Относится к автомобилям: с электрической настройкой рулевого колеса
Рулевое колесо может регулироваться по высоте и длине при помощи электропривода.
Условие: правильно настроено сиденье водителя.
Для регулировки по высоте нажать выключатель вверх/вниз. Регулировка рулевой колонки выполняется в процессе нажатия и удерживания выключателя.
Чтобы отрегулировать рулевое колесо в продольном направлении, нажать выключатель вперед/назад. Регулировка рулевой колонки выполняется в процессе нажатия и удерживания выключателя.
Рулевое колесо можно отрегулировать также при выключенном зажигании.
На автомобилях с функцией памяти* соответствующее положение рулевой колонки можно вводить в память вместе с положением сиденья.