Рулевое колесо с переключателями передач

Audi A6 Управление Автоматическая коробка передач «S tronic®»

  Илл.1 Рулевое колесо: ручное переключение

Относится к автомобилям: с коробкой передач «S tronic®» и переключателями передач
Расположенные на рулевом колесе переключатели дают водителю возможность переключать передачи также вручную.
Для переключения на пониженные передачи нажимать левый переключатель -–-.
Для переключения на повышенные передачи нажимать правый переключатель -+-.
Переключатели передач на рулевом колесе активированы, когда рычаг переключения передач установлен в положение «D/S» или в положение программы переключения передач вручную («tiptronic»).
Разумеется, при этом возможно также ручное переключение передач посредством рычага переключения на центральной консоли.
Примечание
Если в положении рычага переключения передач «D/S» определенное время не были задействованы переключатели передач на рулевом колесе или автомобиль двигался со скоростью менее 10 км/ч, происходит переключение в автоматический режим.