Органы управления

Audi A6 Управление Открывание и закрывание автомобиля Электрические стеклоподъемники

  Илл.1 Фрагмент двери со стороны водителя: органы управления

Водитель может управлять всеми стеклоподъемниками.
Для всех выключателей стеклоподъемников предусмотрено два положения:
Открывание окон
Нажать выключатель до первого положения и удерживать его нажатым до тех пор, пока стекло не опустится до нужной высоты.
Чтобы полностью опустить стекло, кратковременно нажать выключатель до второго положения.
Закрывание окон
Потянуть выключатель до первого положения и удерживать его в этом положении до тех пор, пока стекло не поднимется до нужной высоты.
Чтобы полностью поднять стекло, кратковременно потянуть выключатель до второго положения.
Выключатель стеклоподъемников

-A- | Дверь водителя
-B- | Дверь переднего пассажира
-C- | Задняя левая дверь
-D- | Задняя правая дверь

ВНИМАНИЕ!

- Выходя из автомобиля даже ненадолго, забирать ключ зажигания с собой, особенно, если в автомобиле остаются дети. Дети могут завести двигатель или включать приборы электрооборудования (например, электрические стеклоподъемники) – опасность несчастного случая! Выключатели стеклоподъемников дезактивируются только после открывания двери со стороны водителя или пассажира.
- Всегда внимательно следить за процессом закрывания окон. Невнимательность может привести к серьезным травмам!
- В автомобиле с блокированной снаружи системой замков никто не должен оставаться, т. к. в экстренном случае будет невозможно открыть окна изнутри.

Примечание
После выключения зажигания стеклоподъемники функционируют еще около 10 м��нут. Стеклоподъемники отключены лишь при открытой двери со стороны водителя или пассажира.