Пневматическая подвеска

Audi A6 Управление Приборы и контрольные лампочки Контрольные лампочки
Air suspension: system fault! (пневмоподвеска: системная неисправ.!) You can continue driving slowly (max. speed 60 km/h). (пневмоподвеска: системная неисправность, возможно медленное движение с макс. скоростью 60 км/ч)
Возникла неисправность, вследствие которой может быть ограничена устойчивость автомобиля.
Двигаясь со скоростью макс. 60 км/ч, по возможности быстрее доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность.
Air suspension: service mode. Vehicle can only be moved with restrictions. (пневмоподвеска: сервисный режим, мобильность ограничена)
По возможности быстрее и внимательнее доехать до ближайшего специализированного предприятия и дезактивировать сервисный режим.
Air suspension: system fault! (пневмоподвеска: системная неисправ.!)
Возникла неисправность системы, вследствие которой возможно ограничение устойчивости автомобиля или уменьшение дорожного просвета.
Как можно быстрее доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность.
Air suspension: vehicle too low. Ground clearance reduced (пневмоподвеска: слишком низкий клиренс; дорожный просвет ограничен)
В результате неисправности системы слишком сильно уменьшился дорожный просвет автомобиля. Подождать, пока пневматическая подвеска не поднимется до уровня нормального дорожного просвета. В противном случае автомобиль при движении может получить повреждения, например, из-за неровностей дорожного полотна.