Диапазон обнаружения

Audi A6 Управление «Audi side assist» Система помощи при смене полосы движения

  Илл.1 Схематичное изображение: диапазон обнаружения сенсоров

Относится к автомобилям: с «side assist»
Диапазон обнаружения Илл.1 радиолокационных сенсоров состоит из:

- зоны приближения (светло-красная зона) -1-, ок. 70 м назад, и
- и "мертвой зоны" (темно-красная зона) -2-.

Область действия радиолокационных сенсоров покрывает соседние полосы движения слева и справа. Прочие полосы движения не распознаются радиолокационными сенсорами.
Примечание
Система «side assist» не измеряет ширину полосы движения, а исходит из фиксированной ширины полосы. Действие системы распространяется на данную ширину полосы влево и вправо. При движении по дороге с узкими полосами движения или не по центру полосы движения система может распознать автомобили, которые не находятся непосредственно на соседних полосах Ссылка.