Проведение работ в подкапотном пространстве

Audi A6 Эксплуатация Проверка и наполнение Подкапотное пространство
При проведении любого рода работ в подкапотном пространстве требуется особая осторожность!
При проведении работ в подкапотном пространстве, например, при проверке уровня и заправке эксплуатационных жидкостей существует опасность травмирования, ожогов, несчастных случаев и пожара. Поэтому необходимо обязательно соблюдать нижеприведенные предупреждения и правила техники безопасности. Подкапотное пространство автомобиля является опасной зоной! ВНИМАНИЕ!.
ВНИМАНИЕ!

- Заглушить двигатель.
- Выключить зажигание.
- Включить стояночный тормоз.
- Установить рычаг переключения передач автомобиля с механической коробкой передач в нейтральное положение/рычаг переключения передач автомобиля с автоматической коробкой передач в положение «P».
- Дать двигателю остыть.
- Следить за тем, чтобы к подкапотному пространству не подходили дети.
- Не допускать проливания эксплуатационных жидкостей на горячий двигатель. Данные жидкости (например, содержащийся в охлаждающей жидкости антифриз) могут воспламениться!
- Избегать коротких замыканий в электрооборудовании, особенно в аккумуляторе.
- При проведении работ в подкапотном пространстве даже при выключенном зажигании следует помнить о вероятности автоматического включения вентилятора – опасность получения травмы!
- Никогда не открывать крышку расширительного бачка, если двигатель еще не остыл. Система охлаждения находится под давлением!
- Для защиты лица и рук от ожогов горячим паром или горячей охлаждающей жидкостью накрыть крышку расширительного бачка при открывании достаточно большим отрезком ткани.
- Если необходимо выполнять проверку при работающем двигателе, то следует помнить о дополнительной опасности, исходящей от вращающихся частей (например, поликлиновой ремень, генератор, вентилятор системы охлаждения), а также от цепей высокого напряжения системы зажигания.
- Автомобили с автоматической коробкой передач: на неподвижном автомобиле с работающим двигателем и включенной передачей ни в коем случае не добавлять по неосмотрительности «газ» (например, рукой в подкапотном пространстве). В противном случае автомобиль немедленно начнет двигаться – опасность несчастного случая!
- При проведении работ с топливной системой или электрооборудованием учитывать следующие дополнительные предупреждения:
  - всегда отсоединять аккумулятор от бортовой сети;
  - не курить;
  - никогда не работать вблизи открытого пламени;
  - всегда держать наготове исправный огнетушитель.

Осторожно!
При заправке систем эксплуатационными жидкостями следить за тем, чтобы ни в коем случае не перепутать эксплуатационные жидкости! В противном случае возникнут серьезные функциональные нарушения и повреждения двигателя!
Экологическое примечание
Для своевременного выявления негерметичности следует регулярно проверять днище автомобиля. При обнаружении пятен масла или других эксплуатационных жидкостей проверить автомобиль в мастерской.
Примечание
В автомобилях с правосторонним рулевым управлением* некоторые заправочные бачки, описание которых приводится ниже, находятся в подкапотном пространстве с другой стороны.