Изображение на дисплее

Audi MMI Аудио/видео Телевидение

  Илл.1 Информационное поле ТВ-станции

Относится к автомобилям: с ТВ
Информационное поле
Информационное поле ненадолго появляется в текущем ТВ-изображении после переключения ТВ-станции.
Информационное поле ТВ-/радиостанции может содержать следующие данные:

-1- | начало/конец актуальной передачи;
-2- | название станции;
-3- | название актуальной передачи;
-4- | жанр.
-5- | обозначение цифрового ТВ, аналогового ТВ или аудио;
-6- | актуальный аудиоформат – многоканальный звук;
-7- | наличие телетекста;
-8- | наличие электронной информации по передаче (EPG).

Помехи при приеме
Станции DVB-T принимаются преимущественно в крупных городах. Прием зависит от различных факторов, например, удаленность от ТВ-станции и скорость движения автомобиля.
Помехи при приеме могут сопровождаться следующими явлениями:

- О кратковременных помехах при приеме сигналов цифровых станций свидетельствует неподвижное изображение, отключение звука и появление символа радиобашни с перечеркнутым символом громкоговорителя.
- Длительные помехи при приеме/отсутствие цифрового приема: черный дисплей MMI, отключение звука и указание символа радиобашни с символом прерывания сигнала.
- Снижение качества приема/отсутствие аналогового приема: снижение качества изображения и качества звука и указание символа радиобашни с символом прерывания сигнала.
- Помехи при приеме при настроенной радиостанции в перечне памяти: черный дисплей MMI, отключение звука и появление символа радиобашни об отсутствии приема ТВ-сигнала.

Термовыключатель
Термовыключатель ТВ-приемника временно отключает видеоизображение и звук при чрезвычайно высокой наружной температуре. Если выбрана функция ТВ, на дисплее MMI появляется сообщение об избыточной температуре от системы ТВ.