Система охлаждения

Audi A6 Управление Приборы и контрольные лампочки Контрольные лампочки
Switch off engine, check coolant level! (заглушить двигатель и проверить уровень охлаждающей жидкости)
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости.
Остановиться и заглушить двигатель. Проверить уровень охлаждающей жидкости Ссылка.

- При недостаточном уровне долить охлаждающую жидкость Ссылка. Продолжать движение можно только после того, как контрольная лампочка погаснет.
- Если уровень охлаждающей жидкости в норме, то причиной неисправности может быть выход из строя вентилятора системы охлаждения. Дальнейшее движение запрещено. Воспользоваться квалифицированной помощью.

Coolant temperature too high! Please let engine run with vehicle stationary (перегрев охлаждающей жидкости! Дайте двигателю поработать на холостом ходу)
Оставить двигатель на холостом ходу прибл. на две минуты для остывания.
ВНИМАНИЕ!

- Никогда не открывать крышку моторного отсека, если видно или слышно, что из подкапотного пространства выходит пар или вытекает охлаждающая жидкость – опасность ожога! Подождать до тех пор, пока не перестанет выходить пар или вытекать охлаждающая жидкость.
- Подкапотное пространство любого автомобиля является опасной зоной! При проведении работ в подкапотном пространстве предварительно заглушить двигатель и дать ему остыть. Обязательно соблюдать указания Ссылка.

Осторожно!
Если контрольная лампочка горит, продолжать движение запрещается – риск повреждения двигателя!