Процесс ремонта шины

Audi A6 Самопомощь Аварийная помощь Ремонт шин

  Илл.1 Процесс ремонта шины

Относится к автомобилям: с аптечкой для ремонта шин
Подготовка
В случае прокола шины остановиться по возможности дальше от транспортного потока.
Включить стояночный тормоз, чтобы предотвратить непреднамеренное движение автомобиля.
Включить первую передачу (механическая коробка передач) или установить рычаг переключения передач в положение «P» (автоматическая коробка передач).
Убедиться, что шину можно отремонтировать с помощью аптечки для ремонта шин Ссылка.
Попросить всех пассажиров выйти из автомобиля и проследить, чтобы они находились вне опасной зоны ВНИМАНИЕ!.
Извлечь из багажника герметизирующее средство и компрессор Ссылка.
Наклеить наклейку с текстом «max. 80 km/h» (максимальная скорость 80 км/ч), которая находится вместе с емкостью с герметиком, на приборную панель таким образом, чтобы она находилась в поле зрения водителя.
Наполнение шины герметиком
Перед наполнением шины герметиком тщательно взболтать емкость с герметиком.
Полностью навинтить входящий в комплект наливной шланг на емкость с герметиком. В результате автоматически появляется отверстие в пленке крышки.
Удалить колпачок с вентиля шины и вывинтить золотник вентиля входящим в комплект приспособлением для отворачивания вентиля шины Илл.1.
Положить золотник вентиля на чистую поверхность.
Удалить заглушку наливного шланга и надеть шланг на вентиль шины.
Удерживать емкость дном вверх и вылить все содержимое емкости в шину.
Затем отсоединить шланг и прочно ввинтить золотник в вентиль шины.
Накачивание шины
Навинтить наполнительный шланг компрессора на вентиль шины и вставить штекер в прикуриватель.
Накачать давление в шине от 2,0 до 2,5 бар и проверить его по манометру.
Если заданное значение не достигается, медленно проехать на автомобиле около 10 метров вперед или назад. Это способствует лучшему распределению герметика. Если и теперь давление воздуха в шине ниже заданного значения, значит, ремонт шины герметиком не представляется возможным.
Заключительный контроль
Примерно после десятиминутного движения остановиться и проверить давление воздуха в шине.
Если давление воздуха в шине меньше 1,3 бар, значит шина слишком сильно повреждена. Дальнейшее движение запрещено! Следует воспользоваться квалифицированной помощью.
ВНИМАНИЕ!

- На дороге с оживленным движением включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Это защитит Вас и других участников дорожного движения.
- Проследить за тем, чтобы все пассажиры находились вне опасной зоны (например, за дорожным ограждением).
- Соблюдать указания по технике безопасности от производителя, содержащиеся на компрессоре, и инструкции на емкости с герметизирующим средством!
- Если после шестиминутного процесса накачивания давление воздуха в шине меньше 2,0 бар, значит шина слишком сильно повреждена. Дальнейшее движение запрещено!
- Если ремонт шины герметизирующим средством не представляется возможным, воспользоваться квалифицированной помощью.
- Если после десятиминутного движения давление воздуха в шине меньше 1,3 бар, значит шина слишком сильно повреждена. Дальнейшее движение запрещено. Воспользоваться квалифицированной помощью.

Осторожно!
В случае ремонта шины на покатой проезжей части требуется особая осторожность.
Примечание

- Не допускается беспрерывная работа компрессора более 6 минут. В противном случае компрессор может перегреться. В данном случае дать компрессору остыть, после чего им вновь можно пользоваться.
- В случае выделения герметизирующего средства дать ему высохнуть и затем удалить как пленку.
- После ремонта шины приобрести новую емкость с герметизирующим средством на специализированном предприятии. После этого аптечка для ремонта шин вновь готова к эксплуатации.
- Соблюдать нормативные требования.