Малогабаритное запасное (аварийное) колесо

Audi A6 Самопомощь Аварийная помощь

  Илл.1 Багажник: малогабаритное запасное (аварийное) колесо

Относится к автомобилям: с малогабаритным запасным колесом
Запасное колесо находится под настилом багажника. Оно предназначено исключительно для кратковременного использования.
Извлечение запасного колеса
Поднять настил за ручку.
Закрепить ручку на уплотнении багажника Илл.1.
Повернуть маховичок против часовой стрелки и вынуть запасное колесо.
Перед закрыванием багажника необходимо опустить настил.
Укладка неисправного колеса
Поврежденное колесо не помещается в нишу для запасного колеса. Поэтому колесо необходимо поместить в багажник и зафиксировать от соскальзывания Ссылка.
Перед закрыванием багажника необходимо опустить настил.
Использование резервного (аварийного) колеса
Аварийное колесо предназначено для использования в экстренном случае и устанавливается, чтобы доехать до ближайшей мастерской. Поэтому его необходимо как можно скорее заменить на стандартное колесо.
Для использования аварийного колеса существуют некоторые ограничения. Аварийное колесо сконструировано специально под конкретную модель автомобиля. Поэтому его нельзя заменять резервным колесом от автомобиля другой модели.
Цепи противоскольжения
По техническим причинам на аварийное колесо не допускается надевание цепей противоскольжения.
В случае, если все же необходимо двигаться с цепями противоскольжения, и прокол сделан на переднем колесе, установить аварийное колесо вместо заднего колеса. Надеть на освободившееся колесо цепи противоскольжения и установить его вместо поврежденного переднего колеса.
ВНИМАНИЕ!

- После установки аварийного колеса необходимо как можно быстрее проверить давление воздуха в шине. Давление воздуха в шине аварийного колеса должно составлять 4,2 бар – опасность аварии!
- Запрещается двигаться со скоростью выше 80 км/ч – опасность аварии!
- Избегать разгонов с полностью выжатой педалью акселератора, резких торможений и поворотов – опасность аварии!
- Запрещается двигаться более чем с одним аварийным колесом – опасность аварии!
- На диск специального запасного колеса не допускается монтаж стандартных или зимних шин.