Ручное переключение передач (режим tiptronic)

Audi A6 Управление Автоматическая коробка передач «multitronic»®

  Илл.1 Центральная консоль: положение ручного переключения (режим «tiptronic»)

  Илл.2 Дисплей: индикация ручного переключения (режим «tiptronic»)

Относится к автомобилям: с «multitronic»
Включение ручной программы переключения передач (tiptronic) обеспечивает водителю возможность ручного переключения предварительно запрограммированных передач.
Переключение на ручной режим
Перевести рычаг переключения передач из положения «D/S» вправо. Как только коробка передач переключается, на дисплее появляется выбранная передача.
Переключение на повышенные передачи
Перевести рычаг переключения передач (в положении «tiptronic») вперед на Илл.1 -+-.
Переключение на пониженные передачи
Перевести рычаг переключения передач (в положении «tiptronic») назад на -–-.
Благодаря системе «tiptronic» водитель может вручную переключать восемь запрограммированных передач. Переключаться на ручной режим можно как во время движения, так и во время стоянки.
При разгоне коробка передач автоматически переключится на следующую повышенную передачу незадолго до достижения максимального количества оборотов двигателя.
При переключении на более низкую передачу, чем в данный момент отображается на дисплее приборной панели Илл.2, автоматика переключится только после того, как станет невозможным разносное увеличение оборотов двигателя.
Если скорость движения уменьшается (например, при торможении), то при достижении минимально допустимой частоты вращения двигателя автоматически включится более низкая передача.
При переключении на пониженную передачу во время движения под уклон повышается тормозной эффект двигателя.
При активировании «Kick-down» коробка передач переключается на следующую пониженную передачу в зависимости от скорости и частоты вращения двигателя.