Описание

Audi A6 Управление Тепло и холод Автономный отопитель/вентилятор
Автономный отопитель/вентилятор обогревает и вентилирует салон автомобиля и может использоваться как при выключенном двигателе, так и во время движения (например, на стадии прогрева двигателя).
Существует две возможности настройки:
Оперативное включение и выключение – автономный отопитель/вентилятор можно оперативно включить и выключить в MMI Ссылка или с помощью пульта дистанционного управления Ссылка. В зависимости от температуры окружающей среды и температуры автомобиль включает автономный отопитель или автономный вентилятор.
Настройка таймера – с помощью таймера можно задать момент времени, к которому в автомобиле должна быть достигнута заданная температура. Автономный отопитель или автономный вентилятор включаются в зависимости от заданной и окружающей температуры. В MMI можно задать три различных таймера Ссылка, а на пульте дистанционного управления – один Ссылка.
ВНИМАНИЕ!

- Не допускается работа автономного отопителя в закрытых пространствах – опасность отравления!
- Не допускается работа автономного отопителя во время заправки автомобиля топливом – опасность пожара!
- Работа автономного отопителя характеризуется высокими температурами, поэтому при парковке автомобиля необходимо следить за обеспечением свободного выхода горячих отработанных газов снизу крышки моторного отсека и отсутствием прямого контакта отработанных газов с легковоспламеняющимися материалами.

Примечание

- Температура, которую регулирует автономный отопитель/вентилятор, зависит от последней заданной пользователем температуры Ссылка.
- При низкой наружной температуре в подкапотном пространстве возможно образование водяного пара. Это нормальное физическое явление, которое не должно являться поводом для тревоги.
- Автономный отопитель/вентилятор не включается или выключается раньше, если уровень заряда автомобильного аккумулятора или запас топлива слишком низкие.