Блокировка и деблокировка при помощи «чип-ключа»

Audi A6 Управление Открывание и закрывание автомобиля Система замков с центральным управлением

  Илл.1 Ручка двери: блокировка автомобиля «чип-ключом»

Относится к автомобилям: с «чип-ключом»
Двери и багажник можно блокировать и деблокировать, не нажимая кнопки радиоключа.
Деблокировка автомобиля
Взяться за ручку двери. Дверь отпирается автоматически.
Чтобы открыть дверь, потянуть за ручку двери.
Блокировка системы замков автомобиля
Установить рычаг переключения передач в положение «P», иначе не получится запереть автомобиль.
Для блокировки системы замков автомобиля закрыть дверь и один раз коснуться расположенного в ручке двери датчика Илл.1, ВНИМАНИЕ!.
Для блокировки системы замков автомобиля без включения защиты от взлома* коснуться датчика в ручке двери в течение 2 секунд второй раз.
Блокировка и деблокировка автомобиля возможна со стороны любой двери. При деблокировке двери переднего пассажира всегда также деблокируется дверь водителя. Радиоключ должен находиться на удалении примерно 1,5 м от соответствующей двери/багажника. При этом не имеет значения, находится ли радиоключ, например, в кармане куртки или кейсе.
Если во время блокировки системы замков обхватить ручку, система блокировки дверей может дать сбой.
Повторное открывание двери на короткое время сразу после закрывания невозможно. В результате можно удостовериться в правильности закрывания двери.
От настроек в MMI зависит, какие двери автомобиля будут открываться при деблокировке системы замков: все двери автомобиля или только одна определенная дверь Ссылка.
ВНИМАНИЕ!
В закрытом снаружи автомобиле с включенной функцией защиты от взлома* не должны оставаться люди и, в первую очередь, дети, т. к. в данном случае в салоне невозможно будет открыть двери и окна. В случае аварии блокированные двери затрудняют спасателям доступ в салон автомобиля – опасность для жизни!
Примечание
В случае длительного простоя автомобиля помнить следующее:

- в целях экономии электроэнергии сенсоры, реагирующие на приближение, отключаются через несколько дней. В данном случае однократно потянуть ручку двери для отпирания автомобиля, а затем потянуть ручку второй раз для открывания автомобиля;
- во избежание разрядки аккумулятора и, тем самым, поддержания как можно дольше пусковой мощности автомобиля система менеджмента энергии поочередно отключает ненужные комфортные функции. В данном случае существует вероятность того, что автомобиль будет невозможно отпереть с помощью данной комфортной функции.