Вспомогательное устройство включения дальнего света

Audi A6 Управление Свет и видимость Наружное освещение

  Илл.1 Рукоятка управления указателями поворота и дальним светом: включение/выключение вспомогательного устройства включения дальнего света

Относится к автомобилям: со вспомогательным устройством включения дальнего света
Вспомогательное устройство включения дальнего света автоматически включает/выключает дальний свет в зависимости от окружающих условий.
Управление
Условие: ближний свет включен, когда переключатель освещения установлен в положение AUTO, и в MMI активирован автоматический режим включения дальнего света Ссылка.
Для активации вспомогательного устройства включения дальнего света перевести рукоятку в положение -1-. На дисплее приборной панели загорается контрольная лампочка , и дальний свет включается/выключается автоматически. На включенный дальний свет указывает контрольная лампочка .
Чтобы при активированном вспомогательном устройстве включения дальнего света выключить автоматически включенный дальний свет, установить рукоятку в положение -2-.
Если дальний свет не был включен автоматически, его можно включить вручную. Для этого необходимо установить рукоятку в положение -1-. Загорается контрольная лампочка . Чтобы снова выключить дальний свет, установить рукоятку в положение -2-.
В обоих случаях можно снова активировать вспомогательное устройство включения дальнего света, отжав рукоятку в положение -1-.
Чтобы задействовать прерывистый световой сигнал при активированном вспомогательном устройстве включения дальнего света, установить рукоятку в положение -2-. При этом вспомогательное устройство включения дальнего света остается активным.
Указания для водителя на дисплее приборной панели
Main beam assist: system fault! (вспомогательное устройство включения дальнего света: системная неисправность)
Как можно быстрее доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность. Как и прежде, возможно включение/выключение дальнего света вручную.
Main beam assist: please clean windscreen (вспомогательное устройство включения дальнего света: очистить ветровое стекло)
Поле зрения камеры уменьшено, например, из-за наклейки или загрязнения.
Датчик расположен между внутреннее зеркало заднего вида и ветровым стеклом. Поэтому запрещается наклеивать что-либо в этой зоне ветрового стекла.
ВНИМАНИЕ!
Вспомогательное устройство включения дальнего света выполняет исключительно вспомогательную функцию. Наличие такой функции не освобождает водителя от обязанности контролировать свет фар и вручную включать его в соответствии с условиями света и видимости. В перечисленных ниже ситуациях может понадобиться ручное вмешательство:

- неблагоприятные погодные условия, например, туман, сильные осадки, снегопад или сильные брызги;
- на дорогах с ограниченным просмотром встречного движения, например на автомагистралях;
- при наличии плохо освещенных участников движения, например, велосипедистов;
- при прохождении узких поворотов, отвесных подъемов или спусков;
- при движении по плохо освещенной местности;
- при наличии сильных отражателей, например, указателей;
- при сильном запотевании, загрязнении и обледенении ветрового стекла в зоне датчика, а также при закрывании этой зоны наклейками.

Примечание
Вспомогательное устройство включения дальнего света деактивируется, если его опередит включение/выключение дальнего света вручную Илл.1 -1-/-2-.