Запуск/выключение двигателя

Audi A6 Управление Движение Система «Start/Stop»

  Илл.1 Приборная панель: двигатель выключен (фаза останова)

Механическая коробка передач: во время остановки автомобиля переключиться на нейтральную передачу и отпустить педаль сцепления.
Автоматическая коробка передач: тормозить до полного останова автомобиля и оставить ногу на педали тормоза.
Двигатель выключается. Под информационной строкой на дисплее приборной панели загорается контрольная лампочка .
Механическая коробка передач: при нажатии педали сцепления двигатель запускается снова. Контрольная лампочка погасает.
Автоматическая коробка передач: если убрать ногу с педали тормоза, двигатель запустится. Контрольная лампочка погасает.
Подробная информация об автоматической коробке передач
Двигатель выключается в положениях рычага переключения передач «P», «N» и «D/S», а также в режиме «tiptronic». В положении рычага переключения передач «P» двигатель выключается в том случае, если убрать ногу с педали тормоза. Двигатель снова запускается при включении другой передачи или отпускании тормоза.
Если во время фазы «Stop» установить рычаг переключения передач в положение «R», двигатель снова запустится.
Быстро установить рычаг переключения передач из положения «D/S» в «P», чтобы предотвратить непреднамеренный запуск двигателя при включении посредством «R».
Можно самостоятельно регулировать, должен ли выключаться двигатель при понижении или повышении тормозного усилия. Если, например, при движении с частыми остановами или при повороте слегка задействовать педаль тормоза, то при полном останове автомобиля фаза останова не включится. При более сильном нажатии педали тормоза двигатель выключается.
Примечание

- Нажатие педали тормоза в автомобилях с механической коробкой передач во время фазы «Stop» предотвращает случайное откатывание автомобиля.
- Если двигатель в автомобилях с механической коробкой передач заглох, его можно запустить снова, незамедлительно нажав педаль сцепления.