Программа «Launch Control»

Audi A6 Управление Автоматическая коробка передач «S tronic®»
Программа «Launch Control» обеспечивает достижение наилучших показателей ускорения при начале движения.
Условие: двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры, а рулевое колесо не должно быть повернуто.
При работающем двигателе кратковременно нажать кнопку OFF Ссылка. Загорается контрольная лампочка , и на дисплее информационной системы для водителя появляется указание Осторожно! Restricted stability (система ASR выключена - осторожно! Устойчивость автомобиля ограничена!)
Коротко потянуть рычаг переключения передач из положения «D/S» назад, чтобы включить положение «S», или выбрать режим движения DYNAMIC на «Audi drive select» Ссылка.
Левой ногой нажать на педаль тормоза и удерживать ее полностью нажатой не менее 1 секунды.
Правой ногой выжимать педаль акселератора до отказа до тех пор, пока двигатель не достигнет постоянной высокой частоты вращения.
Убрать ногу с педали тормоза в течение 5 секунд ВНИМАНИЕ!.
ВНИМАНИЕ!

- Водитель должен всегда адаптировать собственную манеру вождения к актуальным условиям дорожного движения.
- Использовать программу «Launch Control» только в том случае, если это позволяют ситуация на проезжей части и дорожное движение, а также если манера вождения водителя и возможность ускорения автомобиля не будут подвергать опасности других участников дорожного движения или мешать им.
- Необходимо помнить, что при включенном спортивном режиме, особенно на гладкой и скользкой проезжей части, возможно прокручивание ведущих колес и занос автомобиля – опасность заноса!
- По окончании процесса трогания с места необходимо вновь выключить спортивный режим, нажав клавишу OFF.

Примечание

- После использования программы «Launch Control» возможно значительное повышение температуры коробки передач. Поэтому программа может быть недоступна в течение нескольких минут. После охлаждения коробки передач программа вновь становится доступной.
- Ускорение посредством программы «Launch-Control» вызывает сильную нагрузку на все узлы и детали автомобиля. Это может привести к увеличению износа.