Введение

Audi MMI Знакомство с системой Дисководы Вход Aux-in
Портативное воспроизводящее устройство соединяется с входом Aux-In через коммутаторный штекер 3,5 мм.
Вход «Aux-In» находится в разделительном подлокотнике. Он совместим с портативным воспроизводящим устройством с коммутаторным штекером 3,5 мм. Безотказная функция всех портативных воспроизводящих устройств не может гарантироваться.
Осторожно!
Очень высокие или очень низкие температуры, возникающие в салоне автомобиля, могут нанести вред портативным воспроизводящим устройствам и/или отрицательно сказаться на их работоспособности. Не оставлять портативное воспроизводящее устройство при высоких/низких температурах в автомобиле.
Примечание
Важные пояснения по использованию воспроизводящего устройства можно найти в руководстве по эксплуатации, составленной изготовителем.