Указания по эксплуатации

Audi A6 Указания для водителя Режим эксплуатации прицепа Движение с прицепом
Эксплуатация прицепа предполагает соблюдение нижеприведенных условий.
Помнить о допустимой максимальной массе буксируемого груза Ссылка.
Автомобили с системой «adaptive air suspension*»: для установки режима движения auto в MMI выбрать функциональную клавишу CAR > auto.
Автомобили с системой «adaptive air suspension*»: для опускания автомобиля выбрать в MMI функциональную клавишу CAR > клавишу управления Описание.
Масса буксируемого груза
Ни в коем случае не превышать допустимую максимальную массу буксируемого груза.
Если максимально допустимая масса прицепа не используется полностью, то можно преодолевать подъемы с большей величиной уклона.
Нормативные значения массы буксируемого груза действительны только на высоте до 1000 м над уровнем моря. С увеличением высоты повышается разряженность воздуха, и снижается мощность двигателя, что вызывает снижение способности к преодолеванию подъемов. Поэтому допустимая масса автопоезда через каждые 1000 м подъема уменьшается на 10 %. Масса автопоезда является суммой массы (загруженного) автомобиля и массы (загруженного) прицепа.
Данные по опорной нагрузке, указанные в заводской табличке фаркопа, являются его контрольными величинами. Данные о конкретном автомобиле, которые могут быть ниже данных величин, можно найти в документации автомобиля или в Ссылка.
Настройка «Audi drive select» (adaptive air suspension)*
До подсоединения прицепа и до установки его опорной нагрузки необходимо убедиться, что на автомобиле установлен нормальный уровень дорожного просвета. Для этого должен быть выбран режим движения auto или comfort Ссылка, Осторожно!.
В случае необходимости движения в сложных дорожных условиях после присоединения прицепа или после установки его опорной нагрузки автомобиль можно поднять Ссылка.
Распределение груза
Распределять груз прицепа так, чтобы наиболее тяжелые предметы располагались по возможности ближе к его мосту. Закрепить предметы, чтобы не допустить их смещения при движении. Неоптимальная загрузка может негативно повлиять на динамические свойства автомобиля. Это может привести к включению функции стабилизирующего приспособления автопоезда и, тем самым, к снижению скорости.
Допустимую опорную нагрузку, передаваемую на шаровую головку через дышло прицепа, использовать по возможности полностью, но не превышать.
Давление воздуха в шинах
Установить давление в шинах автомобиля, соответствующее его «полной загрузке», см. табличку давления воздуха в шинах на двери со стороны водителя. При необходимости откорректировать также давление воздуха шин прицепа согласно рекомендациям его изготовителя.
Внешние зеркала
Если серийные зеркала заднего вида не обеспечивают достаточный задний обзор, необходимо установить дополнительные внешние зеркала. Оба внешних зеркала должны крепиться на складных кронштейнах. Отрегулировать положение зеркал таким образом, чтобы обеспечивался достаточный задний обзор.
Фары
До начала движения с присоединенным прицепом проверить также установку фар. Автомобили с галогенными фарами: при необходимости отрегулировать фары с помощью регулятора угла наклона фар Ссылка. На автомобилях с ксеноновыми фарами «плюс»* происходит автоматическая регулировка угла наклона фар в соответствии с загрузкой автомобиля.
Электропитание
После выключения зажигания на прицеп продолжает поступать электропитание, если не вмешивается система распределения энергии.
Осторожно!
Автомобили с «adaptive air suspension*» (адаптивной пневматической подвеской):

- высота дорожного просвета оставленного на стоянке автомобиля может измениться самостоятельно в результате колебания температуры или изменения нагрузки;
- в любом случае следует установить режим движения «auto» или «comfort». В противном случае требуемая опорная нагрузка для автомобиля не будет соблюдена.

Примечание
При интенсивной эксплуатации прицепа рекомендуется чаще проходить техническое обслуживание, чем это предусмотрено сервисной книжкой.