Включение и выключение

Audi A6 Управление Системы «Audi adaptive cruise control» и «braking guard» «Audi adaptive cruise control»

  Илл.1 Рукоятка управления: включение/выключение

  Илл.2 Приборная панель: «adaptive cruise control»

Относится к автомобилям: с «adaptive cruise control»
Скорость можно настроить в диапазоне 30 – 250 км/ч1).
Контрольные лампочки и указания для водителя на дисплее приборной панели информируют водителя о текущей дорожной ситуации и актуальных настройках.
На индикации на ветровом стекле* отображается дополнительная индикация.
Включение «adaptive cruise control»
Потянуть рукоятку на себя в положение -1- Илл.1. На дисплее приборной панели появляется ACC: standby (дежурный режим АСС).
Настройка скорости и активация регулировки
Чтобы задать актуальную скорость, нажать кнопку SET Илл.1. Заданная скорость отображается на спидометре -А- и на дисплее Илл.2. Если автомобиль стоит, дополнительно нажать педаль тормоза.
Выключение «adaptive cruise control»
Отжать рукоятку от себя в положение -0- до ее фиксации. Появляется указание для водителя ACC off (ACC выключена).
-B- Контрольные лампочки
– система «adaptive cruise control» включена. Система не идентифицирует движущихся впереди объектов. При этом постоянно поддерживается запрограммированная скорость.
– обнаружено движущееся впереди транспортное средство. Система «adaptive cruise control» регулирует скорость и дистанцию относительно движущегося впереди транспортного средства и автоматически выполняет ускорение/торможение.
– система «adaptive cruise control» включена. Обнаружено движущееся впереди транспортное средство. Собственный автомобиль стоит и не трогается с места.
– тормозной мощности не достаточно для поддержания достаточной дистанции до движущегося впереди транспортного объекта. Водитель должен предпринять соответствующие действия Ссылка.
-C- Изображение на дисплее
Если на дисплее не отображается система «adaptive cruise control», ее можно вызвать нажатием кнопок на многофункциональном рулевом колесе Ссылка.
По графическому изображению автомобиля можно определить, регулирует ли система дистанцию относительно движущегося впереди транспортного средства или нет и какова данная дистанция.
Автомобиль отсутствует – движущееся впереди транспортное средство не распознано.
Изображение автомобиля белым цветом – движущееся впереди транспортное средство распознано.
Изображение автомобиля красным цветом – необходимость регулировки дистанции водителем Ссылка.
Обе стрелки на шкале -С- показывают дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. При свободном движении без движущихся впереди транспортных средств стрелки не отображаются. При обнаружении движущегося впереди транспортного средства стрелки на шкале начинают передвигаться.
Зеленая область шкалы отображает заданную дистанцию (способ изменения дистанции см. в Ссылка). При действительном или вероятном сокращении выбранной дистанции ниже определенного порогового значения стрелки перемещаются в красную зону шкалы.
ВНИМАНИЕ!
Если при движении на скорости ниже 30 км/ч водитель нажимает кнопку SET, автомобиль автоматически ускоряется до минимально возможной программируемой скорости – 30 км/ч.
Примечание

- При выключении зажигания или системы «adaptive cruise control» по соображениям безопасности заданная скорость удаляется.
- Если включена система «adaptive cruise control», невозможно включить спортивный режим (ESP).

1) В некоторых странах: в диапазоне 30 – 150 км/ч.