Движение с шинами аварийного хода

Audi A6 Эксплуатация Колеса и шины Шины аварийного хода
Учитывать изменившиеся динамические свойства автомобиля.
Движение при недостаточном или нулевом давлении воздуха в шинах представляет собой нестандартную ситуацию. Несмотря на то, что динамические свойства автомобиля в значительной степени сохраняются благодаря шинам аварийного хода, не следует забывать, что движение осуществляется при слишком низком давлении воздуха в шинах. Если все же приходится использовать шины аварийного хода, учитывать следующие замечания:
должна быть включена электронная программа стабилизации (ESP);
запрещается двигаться со скоростью выше 80 км/ч ВНИМАНИЕ!;
при движении стараться предвидеть ситуацию на дороге;
разгоняться с осторожностью;
избегать резких поворотов и торможения;
своевременно снижать скорость на поворотах и возможных опасных участках.
Учитывать информацию, приведенную в пункте Ссылка
Изменение динамических свойств автомобиля при движении с поврежденными шинами
Повреждение передней шины влияет на динамические свойства автомобиля, вследствие чего происходит незначительное смещение автомобиля в сторону поврежденной шины и ухудшается тормозной эффект.
Повреждение задней шины также влияет на динамические свойства автомобиля, вследствие чего происходит незначительное смещение автомобиля в сторону поврежденной шины и немного ухудшается тормозной эффект. Изменение динамических свойств становится заметным преимущественно при движении на поворотах.
ВНИМАНИЕ!

- В режиме аварийного хода со специальными шинами изменяются динамические свойства автомобиля при торможении, движении на поворотах и при сильном ускорении.
- Ограничение максимальной скорости – 80 км/ч действует только с учетом погодных и дорожных условий. Соблюдать нормативные требования. Благодаря шинам аварийного хода сохраняется возможность движения автомобиля в случае снижения давления воздуха в шинах. Для водителя не исключается ответственность за автомобиль, необходимость регулировки давления воздуха в шинах и замены поврежденных деталей Ссылка. Поэтому манеру вождения следует всегда выбирать исходя из имеющейся ситуации.

Осторожно!
В режиме аварийного хода с использованием данных специальных шин рекомендуется умеренная манера вождения. Избегать резких маневров при движении.