Запуск двигателя при неисправности

Audi A6 Управление Движение Запуск и выключение двигателя

  Илл.1 Центральная консоль/радиоключ: запуск двигателя при неисправности

При разряженном элементе питания в радиоключе, радиопомехах или системной неисправности при определенных обстоятельствах двигатель невозможно завести.
Условие: отображается указание для водителя Ключ не опознан. Плоскость ключа с символом держите у помеченной зоны. См. рук. по экспл., и горит контрольная лампочка .
Поднести радиоключ как показано на иллюстрации к обозначенному месту Илл.1.
Нажать педаль тормоза ВНИМАНИЕ!.
Нажать кнопку START ENGINE STOP. Двигатель запускается.
Как можно быстрее доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность.
Примечание
Для повторного вызова указания для водителя нажать кнопку START ENGINE STOP.