Введение

Audi MMI Аудио/видео Телевидение
Система MMI автоматически указывает принимаемые станции в перечне ТВ-станций.
Посредством MMI осуществляется прием аналоговых и цифровых ТВ-станций и цифровых радиостанций1) по стандарту DVB-T.
Ресивер DVB-T поддерживает следующие аудио-/видеоформаты:

- аудиоформат: MPEG-2 Layer 1 и 2;
- видеоформат: MPEG-2 MP@ML и MPEG-2 SP@ML.

Необходимо подключить к MMI дополнительные воспроизводящие устройства? Это не проблема. Можно подключить два устройства с А/В-выходом (выход для аудио и видео). Нужный соединительный кабель можно приобрести на предприятии Audi или в специализированных магазинах.
Примечание

- Такие стандарты, как, например, DVB через спутник (DVB-S), стандарт для карманных устройств (DVB-H) или закодированные программы/платное ТВ, не поддерживаются.
- По причинам безопасности телевизионный прием или видеотрансляция с подключенного воспроизводящего устройства возможны только во время остановки автомобиля. Во время движения выдается только аудиосигнал.
- При ухудшении качества приема ТВ-сигнала автоматически выключается звук. При улучшении качества приема звук снова включается автоматически.
- Вещательная сеть DVB-T еще не во всех странах покрывает всю территорию. Просьба проконсультироваться относительно возможностей приема DVB-T в соответствующем регионе.

1) Цифровые радио-/ТВ-станции по DVB-T принимаются лишь в нескольких странах и регионах.