Индикация на ветровом стекле

Audi A6 Управление Информационная система для водителя

  Илл.1 Пример: индикация на ветровом стекле

  Илл.2 Щиток приборов управления: кнопка индикации на ветровом стекле

Относится к автомобилям: с индикацией на ветровом стекле
Индикация на ветровом стекле проецирует определенные инструкции или выбранную информацию от систем помощи* или навигационной системы* на ветровое стекло. Индикация отображается в поле зрения водителя.
Включение/выключение
Для включения/выключения индикации на ветровом стекле, нажать кнопку [a328] Илл.2.
Регулировка по высоте
Для индивидуальной регулировки индикации на ветровом стекле ее можно отрегулировать по высоте.
Занять правильное положение на сиденье Ссылка.
Повернуть кнопку регулировки дисплея [a328].
Настройки MMI
Выбрать: функциональную клавишу CAR > кнопку управления (Car)* Системы > Помощь водителю > Индикация на ветровом стекле > Содержание индикации на ветровом стекле или Яркость индикации.
Содержание индикации
В MMI можно указать, какая информация будет отображаться:

- Система регулировки скорости*
- Информация от навигационной системы*
- «Audi adaptive cruise control»*
- «Audi active lane assist» *
- Система ночного видения* (предупреждение о наличии пешеходов)

В MMI невозможно отключить отображение скорости, а также некоторые контрольные лампочки.
Яркость индикации
В MMI можно изменить яркость индикации. С уменьшением яркости наружного света происходит автоматическое уменьшение яркости индикации. Основная яркость устанавливается вместе с освещением панели приборов Ссылка.
Осторожно!
Не класть предметы в выходное отверстие индикации на ветровом стекле во избежание образования царапин на защитном стекле.
Примечание

- Солнцезащитные очки с поляризационными фильтрами, а также неблагоприятные условия освещения могут отрицательно повлиять на качество изображения.
- Для автомобилей с ЗУ систему регулирования положения сидений*: настройки индикации на ветровом стекле автоматически сохраняются в памяти и соответствуют используемому радиоключу.
- Для работы индикации требуется специальное ветровое стекло.