Выключение двигателя

Audi A6 Управление Движение Запуск и выключение двигателя

  Илл.1 Центральная консоль: кнопка «START ENGINE STOP»

Остановить автомобиль.
Автоматическая коробка передач: установить рычаг переключения передач в положение «Р» или «N».
Нажать кнопку START ENGINE STOP Илл.1.
Функция аварийного отключения двигателя
В экстренном случае возможно также выключение двигателя при нахождении рычага переключения передач в положении «R» или «D/S». Двигатель выключится, если при скорости менее 10 км/ч продолжительно нажимать кнопку START ENGINE STOP, одновременно нажимая педаль тормоза.
ВНИМАНИЕ!

- Выключать двигатель только после полной остановки автомобиля.
- Усилители тормозного и рулевого приводов работают только при включенном двигателе. Поэтому при выключенном двигателе для поворота рулевого колеса или нажатия педали тормоза приходится прикладывать большее усилие. В данной ситуации поворот и торможение осуществляются не привычным способом, что может стать причиной несчастных случаев и получения серьезных травм.

Осторожно!
При выключении двигателя после длительной сильной нагрузки в подкапотном пространстве происходит аккумуляция тепла – опасность повреждения двигателя! Поэтому дать двигателю поработать на холостом ходу около 2 минут и только затем заглушить.
Примечание
После остановки двигателя (при выключенном зажигании) вентилятор системы охлаждения может продолжать работать примерно до 10 минут. Вентилятор может также снова включиться через некоторое время при повышении температуры охлаждающей жидкости в результате аккумуляции тепла или, если при прогретом двигателе подкапотное пространство дополнительно нагревается вследствие сильного воздействия солнца.