Давление моторного масла

Audi A6 Управление Приборы и контрольные лампочки Контрольные лампочки
Switch off engine! Oil pressure too low (заглушить двигатель: недостаточное давление моторного масла)
Остановить двигатель и не продолжать движение. Проверить уровень моторного масла Ссылка.

- При недостаточном уровне моторного масла долить моторное масло Ссылка. Продолжать движение можно только после того, как контрольная лампочка погаснет.

- Если уровень моторного масла в порядке, но контрольная лампочка не перестает гореть, остановить двигатель и не продолжать движение. Воспользоваться квалифицированной помощью.

Примечание
Контрольная лампочка давления масла не является индикатором уровня масла. Поэтому следует регулярно проверять уровень масла.