Включение и выключение

Audi A6 Управление «Audi side assist» Система помощи при смене полосы движения

  Илл.1 Сторона водителя: индикация на внешнем зеркале и кнопка системы «side assist»

Относится к автомобилям: с «side assist»
Включение
Нажать клавишу -2- Илл.1. В кнопке загорается контрольная лампочка.
Выключение
Нажать кнопку еще раз. Контрольная лампочка в кнопке погасает.
Система начинает действовать со скорости движения прибл. от 30 км/ч.
ВНИМАНИЕ!

- Необходимо учесть, что сенсоры не всегда могут распознать все автомобили – опасность аварии!
- Необходимо учесть, что индикация системы «side assist» может появиться несвоевременно, если движущиеся сзади автомобили слишком быстро приближаются или удаляются.
- Диапазон действия радиолокационного сенсора может уменьшиться вследствие дождя, снега, а также сильных брызг. Это ведет к тому, что движущиеся впереди транспортные средства идентифицируются недостаточно или при определенных обстоятельствах вообще не идентифицируются системой «side assist». Всегда необходимо наблюдать за направлением движения автомобиля и окрестностями.
- Необходимо учесть, что система «side assist» указывает на приближающиеся автомобили или автомобили в «мертвой зоне» только при скорости от 30 км/ч.
- Необходимо учесть, что на узких поворотах (радиусом менее 100 м) индикация системы «side assist» не срабатывает.
- Система «side assist» не освобождает водителя от необходимости быть внимательным. Ответственность при смене полосы движения и других похожих маневрах несет водитель. Всегда необходимо наблюдать за направлением движения автомобиля и окрестностями.

Примечание

- Зоны радиолокационных сенсоров нельзя закрывать наклейками, кронштейнами для велосипедов, различными отложениями и т. п., так как это может отрицательно повлиять на функционирование системы «side assist». Указания по очистке Ссылка; Соблюдать дальнейшие указания Ссылка.
- Следить за тем, чтобы не закрыть индикацию на внешнем зеркале наклейкой и т. п.
- Как только в автомобиле с фаркопом заводской комплектации устанавливается электрическое соединение с розеткой прицепа, система «side assist» автоматически отключается.
- В автомобиле с фаркопом не заводской комплектации при эксплуатации прицепа необходимо отключить систему «side assist».
- Как только система распознает, что радиолокационные сенсоры закрыты, «side assist» автоматически отключается.
- Если боковые стекла в двери водителя и пассажира заклеены тонирующей пленкой, восприятие индикации на внешнем зеркале ухудшается.