Включение/выключение телефонной трубки

Audi MMI Коммуникация Трубка автомобильного телефона Общие сведения о пользовании

  Илл.1 Обзор клавиш

Относится к автомобилям: с трубкой для автомобильного телефона
Условие: вставлена SIM-карта, и подсоединена телефонная трубка Ссылка.
Автоматическое включение и выключение
Убедиться, что телефонная трубка правильно установлена в держатель трубки и зафиксирована.
Включить зажигание. Телефонная трубка включается автоматически вместе с MMI. Устанавливается соединение с автомобильным телефоном.
Извлечь ключ зажигания из замка. Телефонная трубка автоматически выключается.
Включение/выключение вручную
Удерживать клавишу включения/выключения -9- Илл.1 нажатой на протяжении нескольких секунд. Сразу после установления канала связи «Bluetooth» телефонная трубка готова к эксплуатации.
Примечание
Если в режиме носителей данных в качестве аудиоисточника выбран аудиоплеер с «Bluetooth», то при ручном включении телефонной трубки автоматическое повторное подключение не производится. Для этого необходимо положить телефонную трубку в держатель. После непродолжительного отключения звука автоматически создастся соединение через «Bluetooth».