Использование

Audi A6 Управление Движение Электромеханический стояночный тормоз

  Илл.1 Центральная консоль: стояночный тормоз

Электромеханический стояночный тормоз является заменой ручного тормоза.
Чтобы затянуть стояночный тормоз, потянуть кнопку Илл.1 -A-. Загораются контрольные лампочки в кнопке и на дисплее приборной панели.
Чтобы отпустить стояночный тормоз, выжать педаль тормоза или акселератора и одновременно нажать кнопку . Загораются контрольные лампочки в кнопке и на дисплее приборной панели.
Ваш автомобиль оснащен электромеханическим стояночным тормозом. В основном стояночный тормоз служит для предохранения против самопроизвольного откатывания автомобиля, и, таким образом, является заменой ручного тормоза.
Наряду с обычными функциями традиционного ручного тормоза, электромеханический стояночный тормоз дополнительно обеспечивает различные функции безопасности и комфорта.
При трогании с места

- Встроенная система помощи при трогании с места за счет автоматического отпускания стояночного тормоза является дополнительным вспомогательным средством для водителя во время движения Ссылка.
- При трогании с места на подъемах система помощи при трогании с места предотвращает самопроизвольное откатывание автомобиля назад. Действие тормозного усилия стояночного тормоза прекращается после образования достаточного тягового усилия на колесах.

Функция аварийного торможения
Функция аварийного торможения обеспечивает торможение автомобиля также в случае выхода из строя обычной тормозной системы Ссылка.
Контрольные лампочки

- Если стояночный тормоз затянут при включенном зажигании, то на дисплее приборной панели и на кнопке горят контрольные лампочки .
- Если стояночный тормоз затянут при выключенном зажигании, то в течение примерно 20 секунд на дисплее приборной панели и на кнопке горят контрольные лампочки .

ВНИМАНИЕ!
На неподвижном автомобиле с механической или автоматической коробкой передач при работающем двигателе и включенной передаче ни в коем случае не добавлять по неосмотрительности газ или выключать сцепление. В противном случае автомобиль немедленно начнет двигаться – опасность несчастного случая!
Примечание

- Стояночный тормоз можно затянуть в любое время, даже при выключенном зажигании. Чтобы отпустить стояночный тормоз, должно быть включено зажигание.
- Шум, возникающий при отпускании и затягивании стояночного тормоза, является нормальным явлением и не должен являться поводом для беспокойства.
- Стояночный тормоз при выключенном зажигании периодически проводит испытательный цикл. Возникающий при этом шум является нормальным.
- Появление контрольной лампочки или свидетельствует о неисправности стояночного тормоза Ссылка.