Контурное освещение

Audi A6 Управление Свет и видимость Освещение салона
Водитель может включить контурное освещение, а также яркость освещения различных областей (зон) автомобиля.
Включение контурного освещения
Выбрать в MMI: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > настройки автомобиля > контурное освещение > вкл..
Настройка/выключение яркости
Выбрать в MMI: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > настройки автомобиля > контурное освещение > яркость.
Повернуть кнопку управления на необходимую область автомобиля и нажать кнопку управления. Отображаемая полоса показывает настройку яркости.
Чтобы увеличить/уменьшить яркость, повернуть и затем нажать кнопку управления.
Контурное освещение горит, если оно активировано в MMI, и водитель включает его при включенном зажигании.
Настройка яркости
Яркость можно настроить для четырех зон: Впереди вверху, Впереди внизу, Сзади вверху и Сзади внизу по отдельности, а также для всех зон одновременно.
Примечание
Настройки автоматически сохраняются в памяти и соответствуют используемому радиоключу.