Электромеханический стояночный тормоз

Audi A6 Управление Приборы и контрольные лампочки Контрольные лампочки
Если горит контрольная лампочка, это значит, что стояночный тормоз затянут. Если включить стояночный тормоз при выключенном зажигании, контрольная лампочка погаснет примерно через 20 секунд.
Caution! Vehicle parked too steep (внимание: угол наклона автомобиля слишком большой)
Если контрольная лампочка начинает мигать и появляется данное указание для водителя, это свидетельствует о недостаточном тормозном усилии для предотвращения случайного откатывания автомобиля. Причина: перегрев тормозов. Это значит, что откатывание автомобиля возможно уже при небольшом наклоне.
Press brake pedal to release parking brake (нажать педаль тормоза для отпускания стояночного тормоза)
Для отпускания стояночного тормоза одновременно нажать педаль тормоза и кнопку или перед троганием с места задействовать систему помощи при трогании с места Ссылка.
Please release parking brake (отпустить стояночный тормоз)
Чтобы вручную отпустить стояночный тормоз, выжать педаль тормоза и одновременно нажать кнопку . Стояночный тормоз выключается автоматически только в том случае, если ремень безопасности со стороны водителя зафиксирован в замке ремня безопасности.
Parking brake malfunction! (стояночный тормоз)
Неисправность стояночного тормоза. По возможности быстрее доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность.
Примечание
Подробная информация о стояночном тормозе Ссылка.