Обзор подкапотного пространства

Audi A6 Эксплуатация Проверка и наполнение Подкапотное пространство

  Илл.1 Типичное расположение заправочных бачков и маслоналивного отверстия

Основные контрольные точки.

-1-

Полюсный вывод помощи запуска двигателя (-) с шестигранной головкой

- «Зарядка аккумулятора»
- «Подготовка»

-2-

Полюсный вывод помощи запуска двигателя (+) под крышкой

- «Зарядка аккумулятора»
- «Подготовка»

-3- | Бачок тормозной жидкости ()
-4- | Маслоналивное отверстие ()
-5- | Расширительный бачок системы охлаждения ()
-6- | Заправочный бачок стеклоомывателя ()

Местонахождение маслоналивного отверстия (позиция -4-) может отличаться от показанного на иллюстрации в зависимости от исполнения двигателя.