Включение

Audi A6 Управление Движение Система регулировки скорости

  Илл.1 Рукоятка управления: система регулировки скорости

  Илл.2 Дисплей: выбранная скорость

Относится к автомобилям: с системой регулировки скорости
Система регулировки скорости дает возможность поддерживать заданную скорость, начиная с 30 км/ч.
Для включения системы регулировки скорости потянуть рукоятку в положение -1- Илл.1.
Двигаться с актуальной скоростью, которую требуется поддерживать.
Для программирования скорости нажать кнопку -A-.
На дисплее приборной панели появится запрограммированная скорость и контрольная лампочка Илл.2. Изображение может изменяться в зависимости от статуса дисплея.
Данная информация может дополнительно кратковременно отображаться на индикации на ветровом стекле*.
Регулировка мощности двигателя или активное воздействие торможения позволяют поддерживать постоянную скорость.
ВНИМАНИЕ!

- Также при включенной системе регулировки скорости следует постоянно следить за дорожно-транспортной обстановкой. Ответственность за скорость автомобиля и дистанцию по отношению к другим транспортным средствам всегда лежит на водителе.
- В целях безопасности не допускается использование системы регулировки скорости в городе, при движении с частыми остановками (заторами), на дорогах с большим количеством поворотов и в условиях неблагоприятного состояния проезжей части (например, гололед, туман, выброс гравия, сильный дождь и аквапланирование) – опасность несчастного случая!
- Следует временно выключать систему регулировки скорости при выезде на обводную полосу движения, при выезде с автомагистрали или на ремонтных участках.
- Просьба помнить, что непреднамеренное «укладывание» ноги на педаль акселератора приводит к тому, что системой регулирования скорости не происходит торможение автомобиля. Причина заключается в перегрузке системы регулирования скорости в результате нажатия водителем педали акселератора.
- Если при включенной системе регулировки скорости возникает неисправность тормозной системы (например, перегрев), активное воздействие тормозного усилия может быть отключено. Прочие функции системы регулировки скорости остаются активными, пока горит контрольная лампочка .

Примечание

- Автомобили с механической коробкой передач: установленную скорость можно достичь, только если это позволяет включенная передача (не превышается максимально допустимая частота вращения вала двигателя, и вал двигателя вращается равномерно). Поэтому необходимо своевременно включать более высокую или низкую передачу.
- При автоматическом воздействии тормозного усилия горят фонари сигнала торможения.