Проверка уровня моторного масла

Audi A6 Эксплуатация Проверка и наполнение Моторное масло

  Илл.1 Дисплей: индикатор уровня масла

Уровень моторного масла можно проверить в MMI.
Автомобиль должен находиться на ровной поверхности.
Заглушить прогретый двигатель.
Снова включить зажигание.
Подождать примерно две минуты.
Выбрать: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > Сервис и контроль > Уровень масла.
Посмотреть уровень масла на дисплее Илл.1. Долить моторное масло, если уровень масла на индикаторе почти достиг отметки «min» (мин.) Ссылка.
В зависимости от манеры вождения и условий эксплуатации расход масла может составлять до 0,5 литра на 1000 км. При прохождении первых 5000 километров расход масла может превышать данное значение. Поэтому рекомендуется регулярно проверять уровень моторного масла, лучше всего при каждой заправке топливом и перед дальней поездкой.
Примечание
Индикатор уровня масла на дисплее предусмотрен лишь для предоставления информации. При недостаточном уровне масла, на приборной панели появляется сообщение о снижении уровня масла до минимального значения. Долить масло. Если открывалась крышка моторного отсека, то на приборной панели при следующем включении зажигания отображается актуальный уровень масла.