Лампа накаливания противотуманного света – подготовка

Audi A6 Самопомощь Предохранители и лампы накаливания Лампы накаливания

  Илл.1 Заслонка противотуманной фары

  Илл.2 Крепежные винты противотуманной фары

Относится к автомобилям: с передними противотуманными фарами
Ниже приводится описание демонтажа левой противотуманной фары. Замена правой противотуманной фары осуществляется аналогично.
Выключить зажигание и свет.
Аккуратно извлечь заслонку Илл.1.
Ослабить два крепежных винта Илл.2 при помощи звездообразной отвертки (комплект инструмента) и вынуть противотуманную фару из бампера.
Осторожно!
Заслонка закреплена на бампере при помощи нескольких стопорных крюков Илл.1 -(показано стрелками)-. Не использовать силу, чтобы не повредить заслонку.