Телетекст

Audi MMI Аудио/видео Телевидение

  Илл.1 Основные функции телевидения

  Илл.2 Информационное поле ТВ-станции

Относится к автомобилям: с ТВ
Условие: включен режим ТВ Ссылка.
Открытие страницы телетекста
Нажать клавишу управления Функции Илл.1.
Вращением кнопки управления выбрать Телетекст -4- Илл.1 и нажать кнопку управления. Появляется стартовая страница телетекста настроенной ТВ-станции.
Для смены страницы телетекста повернуть кнопку управления.
Ввод числового значения страницы телетекста
Для ввода номера страницы телетекста нажать кнопку управления. Отмечается первая цифра трехзначного номера страницы.
Вращать кнопку управления вправо/влево и нажать ее. Настроенный номер страницы устанавливается и маркировка перемещается на следующую цифру.
Ввести следующие цифры и подтвердить ввод нажатием кнопки управления.
При плохом качестве приема на дисплее MMI может отображаться неясный текст или текст с недостающими символами. Если функция телетекста недоступна, в первой строке телетекста отображается «No Teletext-Service».
Примечание

- С помощью функции увеличения телетекста возможно увеличение изображения телетекста на дисплее MMI путем вращения кнопки управления Ссылка.
- Наличие телетекста для выбранной станции можно определить также по символу в информационном поле -7- Илл.2.