Опции во время сеанса связи

Audi MMI Коммуникация Трубка автомобильного телефона Дополнительные установки
Во время сеанса связи нажать клавишу управления Опции.
Включение/выключение микрофона
При выключенном микрофоне собеседник Вас не слышит. При этом слышен разговор собеседника.
Вызов другого абонента (набор номера телефона)
Сначала сеанс связи переводится в режим ожидания при помощи функции Удерживать вызов. Затем ввести номер телефона. Установление связи осуществляется посредством опции Набрать.
Однократным нажатием клавиши управления Закончить связь или клавиши Закончить завершается активный сеанс связи. Сеанс связи, переведенный в режим ожидания, продолжает поддерживаться. Сеанс связи, переведенный в режим ожидания, оканчивается повторным нажатием клавиши управления Закончить связь или клавиши Закончить.
Перевод сеанса связи в режим ожидания/продолжение сеанса связи
При помощи функции Удерживать вызов и Продолжать вызов выполняется перевод сеанса связи из активного состояния в режим ожидания и наоборот.
Окончание вызова/окончание активного вызова
Завершение активного сеанса связи.
Попеременный сеанс связи с двумя абонентами
Можно попеременно вести два сеанса связи. При этом один сеанс связи находится в режиме ожидания.
Активный сеанс связи завершается нажатием клавиши управления Закончить связь. Сеанс связи, переведенный в режим ожидания, продолжает поддерживаться.
Включение конференц-связи
В конференц-связи могут принимать участие до шести человек (в зависимости от услуг сети и тарифного плана).
Конференц-связь включается посредством опции вкл. конференции. Собеседники активного сеанса связи и сеанса связи, переведенного в режим ожидания, становятся участниками конференц-связи.
Чтобы установить еще один сеанс связи, для всех участников конференц-связи необходимо включить режим ожидания посредством опции Удерживать конференцию. Для добавления еще одного собеседника в группу участников конференц-связи выбрать опцию Включение конференции.
Посредством опции Продолжить конф. для всех участников конференц-связи устанавливается активный режим. Посредством опции Участники конференции можно выбирать участников конференции по отдельности и отключать их от конференц-связи.
Переключение/возврат аудиосигнала
Опция Перенос источника звука предназначена для переключения сеанса связи с телефонной трубки на устройство громкой связи или на вторую телефонную трубку*. Если во время сеанса связи телефонная трубка вставляется в держатель, то автоматически выполняется переключение на устройство громкой связи.
Опция Вернуть источник звука обеспечивает обратное переключение сеанса связи с устройства громкой связи или второй телефонной трубки* на телефонную трубку. Если во время сеанса связи, который ведется через устройство громкой связи, телефонная трубка извлекается из держателя, то происходит автоматическое переключение на телефонную трубку.
Посылка сигналов
При помощи данной функции выполняется загрузка сигналов DTMF из сохраненных в памяти номеров телефона. Сигналы DTMF можно вводить непосредственно клавишами также во время сеанса связи.
Меню
Во время сеанса связи можно включить меню.
Примечание
Чтобы предотвратить обратную связь с устройством громкой связи, при установке телефонной трубки в держатель во время сеанса связи предусмотрена акустическая задержка.