Важные указания по эксплуатации ремней безопасности

Audi A6 Безопасность Ремни безопасности Зачем нужны ремни безопасности?
Правильное пользование ремнями безопасности значительно снижает опасность травмирования!
ВНИМАНИЕ!

- Максимальный защитный эффект ремней безопасности достигается только при правильном расположении на сиденье Ссылка.
- Для обеспечения максимального защитного эффекта ремней безопасности большое значение имеет положение лент ремней Ссылка. Убедиться, что ремни пристегнуты точно согласно приведенному в данной главе описанию. Неправильно пристегнутый ремень значительно увеличивает риск травмирования в случае аварии!
- Недопустимо защемление ленты ремня, ее перекручивание или трение об острые края.
- Ни в коем случае не пристегивать одним ремнем сразу двух человек (в том числе и детей). Особенно опасно пристегивание ребенка, когда он сидит на коленях у другого пассажира.
- Лента ремня не должна давить на твердые и ломкие предметы (очки, шариковые ручки и т. д.), так как это может стать причиной травм.
- Многослойная свободная одежда (например, пальто поверх пиджака) стесняет положение на сиденье и нарушает функцию ремней безопасности.
- Следить, чтобы лента ремня безопасности была чистой, так как из-за сильного загрязнения может быть нарушена работа автоматики ремней безопасности Ссылка.
- Гнездо замка нельзя забивать бумагой и прочими предметами, поскольку из-за этого застежка может не защелкнуться в замке.
- Застежка ремня должна вставляться только в гнездо замка соответствующего сиденья. Иначе защитное действие ремня будет нарушено.
- Регулярно проверять состояние ремней безопасности. При обнаружении повреждений ткани, соединений, автоматических механизмов втягивания или компонентов замка заменить данный ремень на специализированном предприятии.
- Не допускается демонтаж ремней безопасности или внесение каких-либо изменений в их конструкцию, а также их ремонт собственными силами.
- Поврежденные, а также растянутые вследствие аварийного срабатывания ремни безопасности подлежат замене на специализированном предприятии. Кроме того, необходимо также проверить точки крепления ремней.