Операции после замены колеса

Audi A6 Самопомощь Аварийная помощь Замена колеса
После замены колеса необходимо выполнить ряд действий.
Уложить на место комплект инструмента и домкрат*.
Поврежденное колесо не помещается в нишу для запасного колеса. Поэтому колесо необходимо поместить в багажник и зафиксировать от соскальзывания Ссылка.
Незамедлительно проверить давление воздуха в шине установленного запасного колеса.
Как можно быстрее проверить момент затяжки колесных болтов динамометрическим ключом. Он должен составлять 120 Нм.
Как можно скорее заменить неисправное колесо.
Примечание

- Если при замене колеса обнаружится, что колесные болты заржавели или туго идут по резьбе, их следует заменить до измерения момента затяжки.
- В целях безопасности, перед проверкой момента затяжки перемещаться на автомобиле следует с умеренной скоростью.
- После замены колеса на автомобилях с контрольным индикатором давления воздуха в шинах проверить/исправить давление воздуха в шинах во всех четырех колесах и сохранить соответствующие значения давления в MMI Ссылка.